(module PowerReset-switch-In (layer F.Cu) (tedit 5D97CC0C)
  (fp_text reference P6 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "PWR/RST IN" (at 0 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 22.5 0 90) (size 3.25 3.25) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 15 0 90) (size 3.25 3.25) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10 0 90) (size 3.25 3.25) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5 0 90) (size 3.25 3.25) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 3.25 3.25) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
)
