(module NES_Edge_Connector (layer F.Cu) (tedit 5DAD00C1)
  (fp_text reference P1 (at 13.525 -0.025) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "72-Pin Connector" (at 13.725 -0.825) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 17.75 6.25) (size 3 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 20.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 23.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 25.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 28.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 30.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 33.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 35.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 38.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 40.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 43.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 45.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 48.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 50.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 53.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 55.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 58.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 60.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 63.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 65.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 68.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 70.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 73.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 75.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 78.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 80.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 83.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 85.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 88.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 90.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 93.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 95.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 98.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 100.75 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 103.25 6.25) (size 2 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 106.25 6.25) (size 3 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 85.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 88.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 90.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 93.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 83.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 70.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 75.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 73.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 78.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 80.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 17.75 6.25) (size 3 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 20.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 23.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 25.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 58.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 53.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 55.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 30.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 43.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 65.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 33.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 38.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 50.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 40.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 48.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 63.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 45.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 35.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 28.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 60.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 68.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 95.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 98.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 100.75 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 103.25 6.25) (size 2 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 106.25 6.25) (size 3 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
