(footprint "Mod_RF"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "P3"
		(at 0.314 5.086 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1fc453c7-bb5e-45e4-bd88-40112506c2fc")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "MOD RF"
		(at 6.224 -1.314 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9d473c26-089f-4386-b592-e48442a72e83")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "Mod_RF"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d1983f1d-ab03-4b28-be00-4b7104c90d3d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6a058ad4-2199-429c-ab93-b4e67536fbf7")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "84f73322-53c8-45ef-96e2-46dd3828080d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 2.156)
		(size 3 3)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "24da2a42-1513-4fcd-9958-072a5f5b40fe")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 4 2.156)
		(size 3 3)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "158a26f1-3dda-4c1c-b508-9ec2283650ac")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 8 2.156)
		(size 3 3)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "80a76b95-29da-4053-98f4-bdcfbaf3e4ba")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 12 2.156)
		(size 3 3)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "25bdfaf7-f4f5-4cce-8578-58c08a02b9f9")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 16 2.156)
		(size 3 3)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "137846c1-2fed-4ae9-bd41-1dc0df22f663")
	)
	(pad "6" thru_hole oval
		(at -6.23 5.1)
		(size 4.25 9.25)
		(drill oval 1.16 5.12)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "0cf07e67-b50e-4f79-bb1c-5a6d4328aee4")
	)
	(pad "6" thru_hole oval
		(at -6.23 15.9)
		(size 4.25 9.25)
		(drill oval 1.16 5.12)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "f7797d0e-779f-4453-9ede-8322aeae129b")
	)
	(pad "6" thru_hole oval
		(at 22.344 -2.275 90)
		(size 4.25 9.25)
		(drill oval 1.16 5.62)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "68baef35-a974-4b0d-a433-63afa2e98793")
	)
	(pad "6" thru_hole oval
		(at 22.344 16.575 90)
		(size 4.25 9.25)
		(drill oval 1.16 5.62)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "1929268f-2519-4583-9a0a-e33e08d993e9")
	)
)
