(footprint "NES_Edge_Connector"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "P1"
		(at 13.525 -0.025 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c619e11e-6065-432b-996d-0ae654539396")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "72-Pin Connector"
		(at 13.725 -0.825 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "57d10a8a-e568-4089-b54f-f685aaba8938")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8c5c46e2-48ae-4e8c-9057-e5287c34942a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "579c0113-b8cc-473a-a527-f062bec73bc8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "458c87c4-5f65-46e0-804d-6196dd32a33c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(pad "1" smd rect
		(at 17.75 6.25)
		(size 3 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "c5bf3a4d-e1cc-464e-a7f3-df8712fc3a3a")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 20.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "f6ec5f04-59f0-4686-b4b8-f9c7246ac036")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 23.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "b9eb8d25-c04b-40a0-aab1-974153d19313")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 25.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "ff1a677f-6ccb-480e-b39a-ee992b5a97e4")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 28.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "3954922b-b130-454b-a1fe-2205c15a33bf")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 30.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "65972845-5f4f-427b-92e7-2c09b0e93884")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 33.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "0de426bf-79f3-4a85-ba46-bc87c7a5b148")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 35.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "f6444370-0b0a-4e26-bc2d-f086694bc3f0")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 38.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "ebbc17da-ec54-4287-8d65-d622cf8d660b")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 40.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "7e906428-3f73-49a3-aadd-bcb81ffe8374")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 43.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "704a62b4-850e-41bc-b7d2-8a13f5308422")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 45.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "35eb8e7d-192f-4fbf-b14c-62fef1ababee")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 48.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "5c648387-645d-4c7c-8c87-4f5b2830945e")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 50.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "af00691f-e016-4ca5-9188-fc963639c29a")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 53.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "c4d1e18c-e254-4cc0-a864-0cf37af72ac9")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 55.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "f37883e6-55ca-4f37-937a-9dcb717786c8")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 58.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "b7881473-d24c-4656-8821-5df4dc1ad503")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 60.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "f43589b4-fe72-4a53-a346-9a1ec8fe9eb3")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 63.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "4bf19a70-60ae-496a-a2de-1bb783363152")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 65.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "4fb8e060-ab6b-4119-85a5-7e8c4baa2d9d")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 68.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "fa5cf2e6-8d04-4baf-ad25-97e46b4f488b")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 70.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "2105920d-81f7-4001-baa5-a82e15441500")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 73.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "2d8cc12f-471e-4fc7-b038-5a2d4d7e7c88")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 75.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "08af1e63-96c2-44ab-9393-20a56ed60ef6")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 78.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "0f06231b-9455-4a42-b8d0-983151d61dc6")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 80.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "78b24946-e7e0-415e-b43c-622077c3ee67")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 83.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "46a8e6f0-2696-4108-a913-8c6a1caa1954")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 85.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "2169057f-18d2-4f82-8580-1651b1fc863c")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 88.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "9a82a45e-2e28-450c-be24-b93b949a3543")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 90.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "ef8c38fc-5c52-4cb2-9221-74c0e9a53737")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 93.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "aa4b454d-ab5a-49be-a0f4-af69f6bd30c8")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 95.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "5a962ba7-85c4-473f-9f50-997e4ddf1835")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 98.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "525556e9-de5f-4438-80a2-35266a54fa8a")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 100.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "704f3dc3-3594-495f-9125-fc393058ebb9")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 103.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "bb28260e-cc1a-43ee-a59d-735c8cb6292f")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 106.25 6.25)
		(size 3 9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "296541cf-2c46-426a-8bf1-301400291268")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at 17.75 6.25)
		(size 3 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "f384242e-50de-4510-a77b-ccb568a447b0")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 20.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "40db0fdf-9136-43b0-968d-40977281e53c")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at 23.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "161de3c6-f51b-45f4-889f-869538cbd750")
	)
	(pad "40" smd rect
		(at 25.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "3980bddd-a146-4aac-880a-893d71cea0a9")
	)
	(pad "41" smd rect
		(at 28.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "653ead88-c38a-40c7-8696-abbb5b81c588")
	)
	(pad "42" smd rect
		(at 30.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "88cc60b7-319d-4ddc-8d1c-58e2dafc423e")
	)
	(pad "43" smd rect
		(at 33.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "e0cb3cbc-ddc9-44d2-b639-b84160c9634a")
	)
	(pad "44" smd rect
		(at 35.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "569e2371-c0a4-4f67-80b7-e4cbca84b200")
	)
	(pad "45" smd rect
		(at 38.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "dda2059f-0bdb-4b2d-89c0-96fc4221858b")
	)
	(pad "46" smd rect
		(at 40.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "c51cdd01-29b3-4bda-97cb-a568794a701c")
	)
	(pad "47" smd rect
		(at 43.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "9f23e2a7-747f-4b0d-ab30-8f007661a66f")
	)
	(pad "48" smd rect
		(at 45.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "35b07c31-30c6-4c3d-ab4b-2768f4877cd8")
	)
	(pad "49" smd rect
		(at 48.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "393f3291-065b-43fd-883e-e7af0dcf7cb0")
	)
	(pad "50" smd rect
		(at 50.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "71609e9c-96f8-4edd-8fbf-ed8dfb37e78b")
	)
	(pad "51" smd rect
		(at 53.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "b2a6e574-c906-4953-8ad9-ca5607fa28a0")
	)
	(pad "52" smd rect
		(at 55.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "a521fd69-6148-455e-b8c8-a45c0709b93d")
	)
	(pad "53" smd rect
		(at 58.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "11fdaa04-141c-4bdd-961b-a3237a1f6bec")
	)
	(pad "54" smd rect
		(at 60.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "c74d7972-bb9e-4177-8829-802f835c54a5")
	)
	(pad "55" smd rect
		(at 63.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "8f6aa8b3-e226-4cb7-a242-ba2bcdf3602f")
	)
	(pad "56" smd rect
		(at 65.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "df00764b-23db-401a-9e3d-43a92d35b0f4")
	)
	(pad "57" smd rect
		(at 68.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "39f27cf5-22bb-4a0f-aeff-187ae76ee477")
	)
	(pad "58" smd rect
		(at 70.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "5195f0b5-85c2-4aca-af80-068afe1c878b")
	)
	(pad "59" smd rect
		(at 73.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "5326d97c-c2b6-4c17-9dce-3edf3438a677")
	)
	(pad "60" smd rect
		(at 75.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "ffa8d529-46ff-4662-9c36-2b117d2d834f")
	)
	(pad "61" smd rect
		(at 78.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "978a48da-9f0e-47c3-b299-eebc908dc376")
	)
	(pad "62" smd rect
		(at 80.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "e63711e6-eb25-41a2-a9f5-158733ddf8e2")
	)
	(pad "63" smd rect
		(at 83.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "efab3493-12b0-458b-bad0-008da308355b")
	)
	(pad "64" smd rect
		(at 85.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "6d8f6c1e-e240-4144-91bb-64fad636542a")
	)
	(pad "65" smd rect
		(at 88.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "f8e0667d-e7f4-47a9-a6ad-e67afd923072")
	)
	(pad "66" smd rect
		(at 90.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "bb639b82-6116-4eb9-b81d-dce20b5befa0")
	)
	(pad "67" smd rect
		(at 93.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "25650c13-2dbc-4351-aa00-b03a050d7bb4")
	)
	(pad "68" smd rect
		(at 95.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "a4ede19e-d2f5-4004-b11d-369892e12d79")
	)
	(pad "69" smd rect
		(at 98.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "8b67a26f-8cfa-4677-b280-1170ef84fb8a")
	)
	(pad "70" smd rect
		(at 100.75 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "87dcb2ba-0588-4983-99f6-f6c5645a4a81")
	)
	(pad "71" smd rect
		(at 103.25 6.25)
		(size 2 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "4d7ba344-e816-4913-a990-bc542b1069bf")
	)
	(pad "72" smd rect
		(at 106.25 6.25)
		(size 3 9)
		(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
		(solder_mask_margin -0.5)
		(uuid "11604fda-a387-49a4-9145-8aa6bc3d5bdf")
	)
)
