(module SWITCHCRAFT_PJRAN1X1U01X (layer F.Cu) (tedit 5E8910C1)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.815) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.6 1.6) (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value SWITCHCRAFT_PJRAN1X1U01X (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.6 1.6) (thickness 0.3)))
  )
  (fp_line (start -5 -6) (end -5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5 2.5) (end -5 4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5 4) (end -4.15 4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.15 4) (end 4.15 4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.15 4) (end 5 4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5 4) (end 5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5 2.5) (end 5 -6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5 -6) (end -5 -6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_text user PCB~EDGE (at -3.75 2.37) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -4.15 4) (end -4.15 13.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.15 13.5) (end 4.15 13.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.15 13.5) (end 4.15 4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5 -6) (end -5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5 2.5) (end 5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5 2.5) (end 5 -6) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5 -6) (end -5 -6) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.25 -6.25) (end -5.25 13.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.25 13.75) (end 5.25 13.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.25 13.75) (end 5.25 -6.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.25 -6.25) (end -5.25 -6.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 2.5) (end 5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (pad 2 thru_hole oval (at -3.75 -3.7) (size 1.8 3.6) (drill oval 1 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3.75 -3.7) (size 1.8 3.6) (drill oval 1 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 4 2) (drill oval 2.5 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3dModels/PJRAN1X1U01X--3DModel-STEP-56544.stp
    (offset (xyz 0 -13.75 6.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
