(module A500_SIDE_CONNECTOR (layer F.Cu) (tedit 5CCA27E3)
  (fp_text reference P1 (at 33.02 0.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "EXPANSION BUS" (at 33.02 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 89.027 -8.382) (end 91.567 -8.382) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -22.987 -8.382) (end -25.4 -8.382) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -22.987 -1.143) (end -22.987 -8.382) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 89.027 -1.143) (end -22.987 -1.143) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 89.027 -8.382) (end 89.027 -1.143) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_text user 86 (at 86.36 -9.652 unlocked) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 85 (at 86.36 -9.652 unlocked) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 2 (at -20.32 -9.652 unlocked) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 1 (at -20.32 -9.652 unlocked) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 87 smd rect (at 33.02 -3.937) (size 112.014 8.8) (layers *.Mask))
  (pad 86 smd rect (at 86.36 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 85 smd rect (at 86.36 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at 83.82 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 83 smd rect (at 83.82 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at 81.28 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 81 smd rect (at 81.28 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at 78.74 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 79 smd rect (at 78.74 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at 76.2 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 77 smd rect (at 76.2 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at 73.66 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 75 smd rect (at 73.66 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at 71.12 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 73 smd rect (at 71.12 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 68.58 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 68.58 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 66.04 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 66.04 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 63.5 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 63.5 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 60.96 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 60.96 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 58.42 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 58.42 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 55.88 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 55.88 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 53.34 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 53.34 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 50.8 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 50.8 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 48.26 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 48.26 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 45.72 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 45.72 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 43.18 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 43.18 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 40.64 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 40.64 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 38.1 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 38.1 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 35.56 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 35.56 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 33.02 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 33.02 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 30.48 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 30.48 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 27.94 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 27.94 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 25.4 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 25.4 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 22.86 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 22.86 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 20.32 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 20.32 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 17.78 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 17.78 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 15.24 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 15.24 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 12.7 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 12.7 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 10.16 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 10.16 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 7.62 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 7.62 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 5.08 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 5.08 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.54 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.54 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.54 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.54 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.08 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -5.08 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.62 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.62 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -10.16 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -10.16 -4.318) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -12.7 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -12.7 -4.318) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -15.24 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -15.24 -4.318) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -17.78 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -20.32 -5.08) (size 1.6 6.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -17.78 -4.318) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -20.32 -4.318) (size 1.6 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
