QB841             0                    1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9

 
 
A

 

B

                                                                                                                                            11 --- 0BBB    
                                                                                                                                        |             |    
                                                                                                                                        A 0+0+1>U     |    
C   QB611.QAE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*|             |*---
    (11)                                                                                                                                C 1>S7        |   |
    LS Map                                                                                                                              |          995V   |
                                                                                                                                        R 0,0       CCR   |
                                                                                                                                        C6--    00 --CF   |
                                                                                                                                                          |
D                                                                 -------------------------------------------------------------------                     |
                                                                  |                                                                 |                     |
                              01 --- 0BC5           01 --- 0BB9   |       01 --- 0BBD           01 --- 0BC1           11 --- 0BC3   |       11 --- 0BBF   |       00 --- 0BCC           11 --- 0BC7    
                          |             |       |             |   ----|             |       |             |       |             |   |   K 1001,0      |   ----|             |       |             |    
                          A 0>T         |       A LH>S        |       A R>U         |       A J+0+1>JC    |       A I+0+C>IC    |   |   A R>VC        |       A U+0+C>UC    |       A T+0+1>TC    |    
E                         |             |*------|             |*------|             |*------S IJ>MN    MS S*------S WRITE       |*--O---|             |*------S T>MN    MPX S*------S WRITE       |*---
                          |             |       |             |       |             |       |             |       C 1>S6        |       C K>FB        |       |             |       |             |   |
                          |          995V       |          995V       |          995V       |          995V       |          995V       |          995V   ----|          995V       |          995V   |
                          R 0,1       B9R       R 0,1       BDR       R 0,1       C1R       R 1,1       C3R       R S6,1      BDR       R 0,0       CCR   |   R 1,1       C7R       R 0,1       C9R   |
                          E1--    01 --EA       E2--    01 --EB       E3--    01 --EC       E4--    11 --ED       E5--    *1 --EE       E6--    00 --EF   |   E7--    11 --EG       E8--    01 --EH   |
                                                                                                                                                          |                                           |
F                                                                                                                                                         |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
G                                                                                                                                                         |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
                                                                                                                                                          |                                           |
H                                                                                                             --------------------------------------------+--------------------------------------------
                                                                                                              |                                           |
                                                                                                              |       01 --- 0BC9           01 --- 0BCD   |       10 --- 0BCE           ** ---  XXX
                        By using the following set up of the  diagnose op  any one                            |   |             |       K 1001,0      |   |   K 0001,       |       | Go to       |
                        of the seven (0-6) Mpx local storage areas or the CPU                                 |   A 0>L         |       A V+0+1>VC    |   |   A 0>S         |       | QA001.CBB   |
J                       storage area can be read out of local storage into any                                ----S UV>MN    MS S*--O---S STORE       |*--O---|         K>W R*------|             |
                        desired location in main storage.                                                         |             |   |   C K>FB        |       |             |       |             |
                                                                                                                  |          995V   | --|          995V   ----|          995V       |             |
                                     83 LL WWXX MM NN                                                             R AC,1      CDR   | | R AC,0      CER   |   R S1,INTR   00R       |             |
                                Mpx 0   0X 0BC5 First byte                                                        J5--    *1 --JE   | | J6--    *0 --JF   |   J7--    ** --JG       J8--    ** --JH
                                    1   2X      of desired                                                                          | |                   |                        Norm I cycle
K                                   2   4X      location                                                                            | --------------------O                        start
                                    3   6X                                                                                          |                     |
                                    4   8X                                                                                          |       11 --- 0BCF   |
                                    5   AX                                                                                          |   K 0010        |   |
                                    6   CX                                                                                          |   A S+KH>S      |   |
L                                 CPU   EX                                                                                          ----S STORE       |*---
                                     Note: X can be any hex number                                                                      |             |    
                                                                                                                                        |          995V    
                                                                                                                                        R S6,S7     CER    
                                                                                                                                        L6--    ** --LF    

M

 
 
N

 

P

 
 
Q

 

R

S

 Q
 B
 8
 4                                                                                                                                                | 128056        04/18/66 | Mach          2030       | Date  05/09/66          Sheet    1  QB841 |
 1                                                                                                                                                |                        | Name                     | Log    2142             Version    995    |
                                                                                                                                                  |                        | Mode          Manual     |                                           |
                                                                                                                                                  |                        | P.N.          846406     |    LS Map                                 |
                                                                                                                                                  |                        | IBM Corp.                |    ID 3FD1                                |