(module Murata_786J (layer F.Cu) (tedit 5E551C1E)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Murata_786J (at 0 4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.2 -3.555) (end -3.2 -2.555) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.31 -3.665) (end -3.31 3.665) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.31 3.665) (end 3.31 3.665) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.31 -3.665) (end 3.31 -3.665) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.31 3.665) (end 3.31 -3.665) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.01 3.81) (end -5.01 -3.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.01 3.81) (end -5.01 3.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.01 -3.81) (end 5.01 3.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.01 -3.81) (end 5.01 -3.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.2 3.555) (end -3.2 -2.555) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.2 3.555) (end -3.2 3.555) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.2 -3.555) (end 3.2 3.555) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 -3.555) (end 3.2 -3.555) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 4 smd rect (at 5.715 2.54) (size 1.524 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.715 2.54) (size 1.524 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.715 -2.54) (size 1.524 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.715 0) (size 1.524 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.715 0) (size 1.524 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -5.715 -2.54) (size 1.524 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Transformer_SMD.3dshapes/Pulse_PA1323NL.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
