GSD:
	MODNAME .MAIN.=0 flags=0
	PSECT       =0  CON RW REL LCL I flags=40
	PSECT . ABS.=0  OVR RW ABS GBL I flags=104
	PSECT CODE  =10  CON RW REL LCL I flags=40
	PSECT SECTIO=12  CON RW REL LCL I flags=40
	XFER . ABS.=1 flags=10
ENDGSD
RLD
	Location counter definition SECTIO+0
TEXT ADDR=0 LEN=12
	000000: 000000 000012 000000 000010 ........
	000010: 000010                      ..
RLD
	Internal 0=0
	Internal 2=12
	PSECT plus offset 4=CODE+0
	PSECT plus offset 6=CODE+10
	PSECT plus offset byte 10=CODE+10
	Complex byte 11=CODE:10 256 / store 
	Location counter definition CODE+0
TEXT ADDR=0 LEN=10
	000000: 000000 000012 000000 000010 ........
RLD
	PSECT plus offset 0=SECTIO+0
	PSECT plus offset 2=SECTIO+12
	Internal 4=0
	Internal 6=10
ENDMOD
