(module FCN-234P096-GY (layer F.Cu) (tedit 5F5F8C3D)
  (descr "FCN-234P096-GY connector (daughtercard)")
  (tags FCN-234P096-GY)
  (fp_text reference FCN-234P096-GY (at -32.5 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FCN-234P096-GY (at -32.5 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -35.5 -3.65) (end -35.5 3.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -35.5 3.65) (end 35.5 3.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 35.5 3.65) (end 35.5 -3.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 35.5 -3.65) (end -35.5 -3.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -35.5 -3.65) (end -35.5 3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -35.5 3.65) (end 35.5 3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 35.5 3.65) (end 35.5 -3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 35.5 -3.65) (end -35.5 -3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 01 thru_hole rect (at -29.845 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 03 thru_hole circle (at -27.305 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 05 thru_hole circle (at -24.765 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 07 thru_hole circle (at -22.225 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 09 thru_hole circle (at -19.685 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -17.145 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -14.605 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -12.065 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -9.525 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -6.985 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -4.445 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -1.905 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0.635 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 3.175 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 5.715 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 8.255 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 10.795 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 13.335 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 15.875 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 18.415 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 20.955 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 23.495 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 26.035 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 28.575 -2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 02 thru_hole circle (at -28.575 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 04 thru_hole circle (at -26.035 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 06 thru_hole circle (at -23.495 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 08 thru_hole circle (at -20.955 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -18.415 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -15.875 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -13.335 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -10.795 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -8.255 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -5.715 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -3.175 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -0.635 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 1.905 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 4.445 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 6.985 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 9.525 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 12.065 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 14.605 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 17.145 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 19.685 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 22.225 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 24.765 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 27.305 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 29.845 -0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at -29.845 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at -27.305 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at -24.765 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 55 thru_hole circle (at -22.225 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 57 thru_hole circle (at -19.685 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 59 thru_hole circle (at -17.145 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 61 thru_hole circle (at -14.605 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 63 thru_hole circle (at -12.065 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 65 thru_hole circle (at -9.525 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 67 thru_hole circle (at -6.985 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 69 thru_hole circle (at -4.445 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 71 thru_hole circle (at -1.905 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 73 thru_hole circle (at 0.635 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 75 thru_hole circle (at 3.175 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 77 thru_hole circle (at 5.715 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 79 thru_hole circle (at 8.255 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 81 thru_hole circle (at 10.795 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 83 thru_hole circle (at 13.335 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 85 thru_hole circle (at 15.875 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 87 thru_hole circle (at 18.415 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 89 thru_hole circle (at 20.955 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 91 thru_hole circle (at 23.495 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 93 thru_hole circle (at 26.035 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 95 thru_hole circle (at 28.575 0.9525) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at -28.575 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at -26.035 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at -23.495 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 56 thru_hole circle (at -20.955 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 58 thru_hole circle (at -18.415 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 60 thru_hole circle (at -15.875 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 62 thru_hole circle (at -13.335 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 64 thru_hole circle (at -10.795 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 66 thru_hole circle (at -8.255 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 68 thru_hole circle (at -5.715 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 70 thru_hole circle (at -3.175 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 72 thru_hole circle (at -0.635 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 74 thru_hole circle (at 1.905 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 76 thru_hole circle (at 4.445 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 78 thru_hole circle (at 6.985 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 80 thru_hole circle (at 9.525 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 82 thru_hole circle (at 12.065 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 84 thru_hole circle (at 14.605 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 86 thru_hole circle (at 17.145 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 88 thru_hole circle (at 19.685 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 90 thru_hole circle (at 22.225 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 92 thru_hole circle (at 24.765 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 94 thru_hole circle (at 27.305 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 96 thru_hole circle (at 29.845 2.8575) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ./footprints/SBus/FCN-234P096-GY.3dshapes/FCN-234P096-GY.wrl
    (at (xyz 0 0 .18307086614173228346))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)