
(module SAMTEC_TSM-132-01-F-DV (layer F.Cu) (tedit 6389A824)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -37.465 -5.965 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SAMTEC_TSM-132-01-F-DV (at -26.67 5.945 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 39.37 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 39.37 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 36.83 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 36.83 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 34.29 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 34.29 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 31.75 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 31.75 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 29.21 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 29.21 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 26.67 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 26.67 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 24.13 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 24.13 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 21.59 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 21.59 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 19.05 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 19.05 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 16.51 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 16.51 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 13.97 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 13.97 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 11.43 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 11.43 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at 8.89 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at 8.89 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at 6.35 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd rect (at 6.35 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd rect (at 3.81 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd rect (at 3.81 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd rect (at 1.27 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd rect (at 1.27 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd rect (at -1.27 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 34 smd rect (at -1.27 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 35 smd rect (at -3.81 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 36 smd rect (at -3.81 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 37 smd rect (at -6.35 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 38 smd rect (at -6.35 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 39 smd rect (at -8.89 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 40 smd rect (at -8.89 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41 smd rect (at -11.43 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 42 smd rect (at -11.43 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 43 smd rect (at -13.97 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 44 smd rect (at -13.97 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 45 smd rect (at -16.51 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 46 smd rect (at -16.51 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 47 smd rect (at -19.05 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 48 smd rect (at -19.05 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 49 smd rect (at -21.59 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 50 smd rect (at -21.59 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 51 smd rect (at -24.13 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 52 smd rect (at -24.13 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 53 smd rect (at -26.67 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 54 smd rect (at -26.67 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 55 smd rect (at -29.21 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 56 smd rect (at -29.21 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 57 smd rect (at -31.75 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 58 smd rect (at -31.75 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 59 smd rect (at -34.29 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 60 smd rect (at -34.29 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 61 smd rect (at -36.83 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 62 smd rect (at -36.83 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 63 smd rect (at -39.37 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 64 smd rect (at -39.37 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_line (start -40.64 2.54) (end -40.64 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -40.64 -2.54) (end 40.64 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 40.64 -2.54) (end 40.64 2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 40.64 2.54) (end -40.64 2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 40.64 -2.54) (end 40.64 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -40.64 2.54) (end -40.64 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -40.89 4.565) (end -40.89 -4.565) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -40.89 -4.565) (end 40.89 -4.565) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 40.89 -4.565) (end 40.89 4.565) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 40.89 4.565) (end -40.89 4.565) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 39.37 -4.9) (end 39.47 -4.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center 39.37 -4.9) (end 39.47 -4.9) (layer F.Fab) (width 0.2))
)