(module MicroSD_TF02D (layer F.Cu) (tedit 52721666)
  (fp_text reference MicroSD_TF001B (at 0 5.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 4.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_line (start 3.8 15.2) (end 3.8 16) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (fp_line (start 3.8 16) (end -7 16) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (fp_line (start -7 16) (end -7 15.2) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (fp_line (start 7 0) (end 7 15.2) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (fp_line (start 7 15.2) (end -7 15.2) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (fp_line (start -7 15.2) (end -7 0) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (fp_line (start -7 0) (end 7 0) (layer F.SilkS) (width 0.01016))
  (pad 1 smd rect (at 1.94 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.84 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.26 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.36 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.46 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.56 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4.66 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.76 11) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at -5.05 0.4) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.75 0.4) (size 1.8 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at -7.45 13.55) (size 1.4 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at 6.6 14.55) (size 1.4 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
