
(module MOLEX_47219-2001 (layer F.Cu) (tedit 5F6EE96D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.845525 2.928495 900) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00118897638 1.00118897638) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value MOLEX_47219-2001 (at 8.61729 -4.41119 900) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.00026771654 1.00026771654) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -6.8 7.25) (end 6.8 7.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.8 -7.25) (end 6.8 -7.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.8 -7.2) (end -6.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.8 5.9) (end -6.8 3.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.8 -2.3) (end -6.8 -4.8) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.8 -7.2) (end 6.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.8 -4.8) (end 6.8 5.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.0 7.2) (end -6.0 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.0 7.2) (end 6.0 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.0 6.5) (end -4.3 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.3 5.5) (end -1.9 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 4.9) (end 1.6 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.6 4.9) (end 4.2 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.2 5.5) (end 6.0 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.8 -4.8) (end 6.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.9 -7.6) (end 7.9 -7.6) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.9 -7.6) (end 7.9 7.6) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.9 7.6) (end -7.9 7.6) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.9 7.6) (end -7.9 -7.6) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 3.2 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 1.0 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.1 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -2.3 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -3.4 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -4.5 2.1) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G1 smd rect (at 6.875 4.7) (size 1.5 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G2 smd rect (at 6.875 -3.6) (size 1.5 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G3 smd rect (at -6.875 -3.6) (size 1.5 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad G4 smd rect (at -6.875 4.7) (size 1.5 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)