(module MicroSD_TF001A (layer F.Cu) (tedit 53F709FE)
  (attr smd)
  (fp_text reference J1 (at 0 5.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value MICROSDCARD (at 0 4.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_line (start 3.8 15.2) (end 3.8 16) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start 3.8 16) (end -7 16) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start -7 16) (end -7 15.2) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start 7 0) (end 7 15.2) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start 7 15.2) (end -7 15.2) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start -7 15.2) (end -7 0) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (fp_line (start -7 0) (end 7 0) (layer F.SilkS) (width 0.001))
  (pad 1 smd rect (at 1.94 11.26) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.84 10.86) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.26 11.26) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.36 11.46) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.46 11.26) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.56 11.46) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4.66 11.26) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.76 11.26) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at -4.95 0.4) (size 1.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.75 0.4) (size 1.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at -6.55 13.55) (size 1.4 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at 6.8 14.2) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
