;set cpu debug=int
;set cpu debug=exc
;set cpu debug=ctrace
;set cpu debug=btrace
set cpu 512k
set cpu nostop
set debug debug.log
;set debug stdout
;break fe1ad6
;break 7bd08
;break 7def2
;break 8d8
;break 794
;break 78076
;break 75612
;break 77ef4
;break 75618
;break 73518
;break 7353a

;set timer1 debug=read
;set timer1 debug=write
;set timer2 debug=read
;set timer2 debug=write
;set pic debug=read
;set pic debug=write
;set pic debug=irqin
;set pic debug=irqout
;set fd debug=verbose
;set fd debug=cmd
;set fd debug=seek
;set fd debug=imd
;set fd debug=irq
;set fd debug=state
;set fd debug=status
;set fd debug=rddata
;set fd debug=wrdata
;set lp debug=rdc
;set lp debug=rdb
;set dip debug=wrc
;set cons debug=read
;set cons debug=write
;set cons debug=irq
att fd0 cpm68k12.imd
boot cpu
