# configure tb_nexsy3_fusp_cuff with sys_tst_rlink_cuff_n3 target;
# use vhdl configure file (tb_tst_rlink_cuff_ic_n3.vhd) to allow
# that all configurations will co-exist in work library
# configure
nexys3_fusp_cuff_aif = ../sys_tst_rlink_cuff_ic_n3.vbom
sys_conf = sys_conf_sim.vhd
# design
../../../../../bplib/nexys3/tb/tb_nexys3_fusp_cuff.vbom
tb_tst_rlink_cuff_ic_n3.vhd
