# configure tb_nexsy2_fusp_cuff with sys_tst_rlink_cuff_n2 target;
# use vhdl configure file (tb_tst_rlink_cuff_ic_n2.vhd) to allow
# that all configurations will co-exist in work library
# configure
nexys2_fusp_cuff_aif = ../sys_tst_rlink_cuff_ic_n2.vbom
sys_conf = sys_conf_sim.vhd
# design
../../../../../bplib/nexys2/tb/tb_nexys2_fusp_cuff.vbom
tb_tst_rlink_cuff_ic_n2.vhd
