; $Id: vec_cpucatch_reset.mac 830 2016-12-26 20:25:49Z mueller $
; Copyright 2015- by Walter F.J. Mueller <W.F.J.Mueller@gsi.de>
; License disclaimer see License.txt in $RETROBASE directory
;
; re-write vector catcher for basic cpu interrupts
; 
        mov     #v..iit+2,v..iit ; vec   4 
        clr     v..iit+2
        mov     #v..rit+2,v..rit ; vec  10 
        clr     v..rit+2
; 
        mov     #v..bpt+2,v..bpt ; vec  14 (T bit; BPT)
        clr     v..bpt+2
        mov     #v..iot+2,v..iot ; vec  20 (IOT)
        clr     v..iot+2
        mov     #v..pwr+2,v..pwr ; vec  24 (Power fail, not used)
        clr     v..pwr+2
        mov     #v..emt+2,v..emt ; vec  30 (EMT)
        clr     v..emt+2
        mov     #v..trp+2,v..trp ; vec  34 (TRAP)
        clr     v..trp+2
; 
        mov     #v..pir+2,v..pir ; vec 240 (PIRQ)
        clr     v..pir+2
        mov     #v..fpp+2,v..fpp ; vec 244 (FPP)
        clr     v..fpp+2
        mov     #v..mmu+2,v..mmu ; vec 250 (MMU)
        clr     v..mmu+2
; 
