(module Mod_RF (layer F.Cu) (tedit 5FF8DCCF)
  (fp_text reference P3 (at 0.314 5.086) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "MOD RF" (at 6.224 -1.314) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 6 thru_hole oval (at 22.344 -2.275 90) (size 4.25 9.25) (drill oval 1.16 5.62) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 22.344 16.575 90) (size 4.25 9.25) (drill oval 1.16 5.62) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -6.23 15.9) (size 4.25 9.25) (drill oval 1.16 5.12) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -6.23 5.1) (size 4.25 9.25) (drill oval 1.16 5.12) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 16 2.156) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12 2.156) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 8 2.156) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4 2.156) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.156) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
