       1        000000                                 .REPT     0
       2                                THIS IS A BIG BLOCK OF COMMENTS
       3                                WE DON'T EXPECT THAT IT WILL EVER BE ASSEMBLED
       4                                MORE STUFF TO SAY HERE
       5                                
       6                                                .ENDR
       7                                
       8                                
       9 000000 005001                                  clr     r1
      10        000001                                  .rept   1
      11                                                inc     r1
      12                                                .endr
       1 000002 005201                                  inc     r1
      13                                
      14 000004 005002                                  clr     r2
      15        000002                                  .rept   2
      16                                                inc     r2
      17                                                .endr
       1 000006 005202                                  inc     r2
       1 000010 005202                                  inc     r2
      18                                
      19 000012 005000                                  clr     r0
test-rept.mac:20: ***ERROR .REPT value must be constant
      20                                                .rept   undefd
      21 000014 005200                                  inc     r0
test-rept.mac:22: ***ERROR No repeat block active
      22                                                .endr
      22                                


Symbol table

.       000016R      001 


Program sections:

. ABS.  000000    000   (RW,I,GBL,ABS,OVR,NOSAV)
        000016    001   (RW,I,LCL,REL,CON,NOSAV)
